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PRESSEMITTEILUNG
Produkt
So schnell und einfach lassen sich 

Parkhausböden beschichten
· Nur ein Produkt: Epoxidharz zur Grundierung und als Verlaufsbeschichtung
· Hohe Beständigkeit gegen chemische und mechanische Belastungen
· Rationelle und schnelle Verarbeitung
Datteln, 8. September 2017 – An befahrbare Oberflächen werden besondere Anforderungen gestellt. Sie müssen besonders resistent sein, um der Belastung von Scherkräften beim Rangieren sowie der Einwirkung von Benzin, Öl und Streusalz standzuhalten. Deshalb hat die Heinrich Hahne GmbH & Co. KG HADALAN® GVS 12E entwickelt. 
„Ein entsprechendes Beschichtungssystem muss viel aushalten können“, sagt Klaus Schmidt-Falk, Leiter Vertrieb und Marketing bei hahne. Die farbige Grundierung, Verlaufs- und Schutzbeschichtung HADALAN® GVS 12E vereint als Epoxidharz gute Verlaufseigenschaften mit hoher Beständigkeit gegen derartige mechanische und chemische Belastungen.

In einem Systemaufbau, beispielsweise nach Oberflächenschutzklasse OS8 wird das Kunstharz HADALAN® GVS 12E sowohl als Grundierung wie auch als Beschichtung eingesetzt. Es wird kein weiteres Harz benötigt. In die frisch aufgebrachte Grundbeschichtung, bestehend aus HADALAN® GVS 12E und dem Füllstoffgemisch HADALAN® FGM003 57M, wird einfach Quartz051 57M im Überschuss eingestreut. Nach Durchhärtung erfolgt die Versiegelung mit HADALAN® GVS 12E. „Einfacher und schneller kann die Beschichtung einer befahrbaren Fläche nicht sein“, sagt Schmidt-Falk. 

In Parkhäusern können zudem mit dem rissüberbrückenden Dicht- und Schutzmörtel INTRASIT® DSM 54Z entsprechende Wandanschlussflächen gemäß Oberflächenschutzsystem OS 5b geschützt werden.

Weitere Informationen unter: 
www.hahne-bautenschutz.de
Bildunterzeilen zur Mitteilung 

HADALAN GVS 12 E Gebinde
HADALAN® GVS 12E vereint als Epoxidharz gute Verlaufseigenschaften mit hoher Beständigkeit gegen mechanische und chemische Belastungen.

HADALAN GVS 12 E Objekt

Befahrbare Oberflächen müssen besonders resistent sein. Deshalb hat die Heinrich Hahne GmbH & Co. KG HADALAN® GVS 12E entwickelt, das der Belastung von Scherkräften beim Rangieren sowie der Einwirkung von Benzin, Öl und Streusalz standhält. 

HADALAN GVS 12 E Systemaufbau

In die frisch aufgebrachte Grundbeschichtung, bestehend aus HADALAN® GVS 12E und dem Füllstoffgemisch HADALAN® FGM003 57M, wird einfach Quartz051 57M im Überschuss eingestreut. Nach Durchhärtung erfolgt die Versiegelung mit HADALAN® GVS 12E.

Über hahne Bautenschutz:
	Die hahne Bautenschutz erwirtschaftet mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an deutschlandweit 2 Standorten einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro. hahne zählt damit zu den führenden Unternehmen der deutschen Bauchemie. Das Sortiment umfasst Produkte für Grundmauerschutz, Mauerwerkssanierung, Boden- und Balkonschutz sowie Fassaden- und Dachschutz.
Das Unternehmenswachstum konzentriert sich aktuell auf die Aktivitäten in Osteuropa und China.
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