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PRESSEMITTEILUNG
Produkt
Eine Industriebodenbeschichtung mit herausragenden Stärken

· Hohe Beständigkeit gegen Laugen, Säuren und Lösemittel
· Emissionsarm EC1 Plus R und osmosestabil 
· Sehr gute Verlaufseigenschaften
Datteln, 8. September 2017 – Im industriellen Alltag kommt einiges auf eine Bodenbeschichtung zu: hohe Lasten, aggressive Chemikalien, problematische Untergründe. Das neue Epoxidharz HADALAN® GVS-HQ 12E der Heinrich Hahne GmbH & Co. KG bietet für Industrieböden eine hervorragende Beständigkeit gegen chemische und mechanische Einflüsse. 
„An Industrieböden werden hohe Anforderungen gestellt, damit ein störungsfreier Betrieb über einen langen Zeitraum gewährleistet werden kann“, sagt Klaus Schmidt-Falk, Leiter Vertrieb und Marketing bei hahne. Sie müssen auf Dauer nicht nur arbeitsrechtlichen und umweltschützenden Anforderungen genügen, es soll vor allem auch die Qualität der Beschichtung erhalten bleiben. HADALAN® GVS-HQ 12E setzt im Bereich Beständigkeit neue Maßstäbe. Das farbige, zweikomponentige Epoxidharz bietet hervorragenden Schutz vor Einflüssen aggressiver Chemikalien wie Laugen, Salz, Lösungsmitteln sowie vor mechanischen Belastungen und hohen Lasten. Zudem ist HADALAN® GVS-HQ 12E osmosebeständig und bietet Sicherheit bei aufsteigender Feuchtigkeit – ein Phänomen, das übliche Systeme vor große Herausforderungen stellt und beim Verlegen von Industrieböden sonst material- und zeitintensive Anstrengungen bedeutet.
Das Epoxidharz hat gute Verlaufseigenschaften und ist zudem sehr emissionsarm sowie EC1-Plus-R zertifiziert. So sind sowohl Verarbeiter wie auch der spätere Nutzer vor gesundheitsschädlichen Stoffen geschützt.

Weitere Informationen unter: 
www.hahne-bautenschutz.de
Bildunterzeilen zur Mitteilung 

HADALAN GVS-HQ 12 E Gebinde

Das farbige, zweikomponentige Epoxidharz HADALAN® GVS-HQ bietet für Industrieböden eine hervorragende Beständigkeit.

HADALAN GVS-HQ 12 E Objekt

HADALAN® GVS-HQ bietet für Industrieböden hervorragenden Schutz vor Einflüssen aggressiver Chemikalien wie Laugen, Salzen, Lösungsmitteln sowie vor mechanischen Belastungen und hohen Lasten.

HADALAN GVS-HQ 12 E Systemaufbau

HADALAN® GVS-HQ 12E ist osmosebeständig und bietet Sicherheit bei aufsteigender Feuchtigkeit.
HADALAN GVS-HQ 12 E Verarbeitung

Das Epoxidharz hat gute Verlaufseigenschaften und ist zudem sehr emissionsarm sowie EC1-Plus-R zertifiziert.
Über hahne Bautenschutz:
	Die hahne Bautenschutz erwirtschaftet mit rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an deutschlandweit 2 Standorten einen Umsatz von rund 23 Millionen Euro. hahne zählt damit zu den führenden Unternehmen der deutschen Bauchemie. Das Sortiment umfasst Produkte für Grundmauerschutz, Mauerwerkssanierung, Boden- und Balkonschutz sowie Fassaden- und Dachschutz.
Das Unternehmenswachstum konzentriert sich aktuell auf die Aktivitäten in Osteuropa und China.
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